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Q:WIN 8 64位系统安装网站上提供的手动安装驱动不成功该如何设置？
A:操作方法如下：

1、 鼠标移到右上角或右下角，打开Charm菜单
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点击“设置”

2、 点击“更改电脑设置”；
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3、点击“常规”
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4、选择“高级启动”内的“立即重启”；
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5、重启之后，点击“疑难解答”——“高级选项” 
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6、选择“启动设置”；
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7、点击“重启”；
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8、按下数字键“7”或者按“F7”按键
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电脑重启之后，就可以安装手动安装版本的驱动程序，V5.5和V6.0以上
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